**Załącznik 2**

**NS.270.2.2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **WYMAGANIA** | **UWAGI** |
| 1 | Szyfrowanie wykonywanych zdjęć AES (RODO/UODO) | Wymagane |  |
| 2 | Możliwość konfigurowania bez podłączenia do komputera bez szyfrowania | Wymagane |  |
| 3 | Podczerwień do wykonywania zdjęć w nocy | Wymagane |  |
| 4 | Rozdzielczość zdjęć | Min. 12 Mpx | Dodatkowo punktowane powyżej 20 Mpx |
| 5 | Rozdzielczość filmów | 1920x1080 |  |
| 6 | Moduł GSM | Wymagane |  |
| 7 | System nadpisywania najstarszych materiałów | Wymagane |  |
| 8 | Klasa szczelności | Min. IP64 |  |
| 9 | Rozdzielczość matrycy | Min. 3 Mpx | Dodatkowo punktowane powyżej 10 Mpx |
| 10 | Rodzaj matrycy | CMOS |  |
| 11 | Funkcja informacja o stanie baterii (data, czas na zdjęciu) | Wymagane |  |
| 12 | Szyfrowanie według AES karty pamięci (RODO/UODO) | Wymagane |  |
| 13 | Kąt widzenia obiektywu | Min. 56 stopni |  |
| 14 | Zasięg oświetlacza IR- podczerwień, niewidoczne diody dla oka ludzkiego | Min. 15 metrów |  |
| 15 | Czujnik PIR | Min. 15 metrów |  |
| 16 | Aplikacja do obsługi fotopułapki | Wymagane |  |
| 17 | Możliwość wyłączenia nagrywania głosu przy konfigurowaniu | Wymagane |  |
| 18 | Minimalny czas czuwania urządzenia w trybie stand-by | Min. 4 miesiące |  |
| 19 | Polskie menu | Wymagane |  |
| 20 | Dopuszczone do użytkowania w krajach Unii Europejskiej | Wymagane |  |
| 21 | Możliwość używania akumulatorów bądź baterii | Wymagane |  |
| 22 | Gwarancja minimum 18 miesięcy | Wymagane | Dodatkowo punktowane powyżej 18 m-cy |
| 23 | 2 zestawy akumulatorów do fotopułapki min. 2000 mAh | Wymagane |  |
| 24 | Ładowarka do akumulatorów | Wymagane |  |
| 25 | 2 karty pamięci 32GB | Wymagane |  |
| 26 | Linka zabezpieczająca fotopułapkę przed kradzieżą | Wymagane |  |