**OPIS POJAZDU : Przyczepa wywrotka IFA**

DANE IDENTYTFIKACYJNE POJAZDU : 748/062

Marka: IFA Model pojazdu: HL 80.11

Wersja: wywrotka Nr rejestracyjny: LCP4131 Rok prod.: 1974

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

Nr identyfikacyjny (VIN)

039074

Data pierwszej rejestracji

Data ważności badania technicznego

1974/03/15

2018/03/15

Okres eksploatacji pojazdu

537 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)

szary I-warstwowy typu uni

Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność.

12000 kg / 3700 kg / 8300 kg

Rodzaj przyczepy

samowyładowcza

Zawieszenie osi

resory

Usytuowanie osi /

klasyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIEINIA

Koło Marka, typ Bieżnik [mm| Zużycie |%|

Przednie lewe:

Przednie prawe:

Tylne lewe:

Tylne prawe:

HUALIN 12.00 R20

STOMIL OLSZTYN 11.00 R20

STOMIL OLSZTYN 11.00 R20

MITAS 12.00-20 NB60

80

90

90

20

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd obecnie nieeksploatowany, brak ważnego dopuszczenia do ruchu, brak badania technicznego.

I. PODWOZIE: Stwierdzono

Siłownik wywrotu tylny - poprzeczka dolna mocowania wyrwana. Zestawy jezdne i zawieszenie osi przedniej skrętnej z wózkiem - naloty korozyjne. Zestawy jezdne i zawieszenie osi tylnej z wahaczami - miejscowo skorodowane. Przewody układu hamulcowego giętkie widoczne ślady pęknięć. Przewód giętki układu hydraulicznego wywrotu - popękany..

II. NADWOZIE: Stwierdzono

Widoczne ślady wcześniej szych prac spawalniczo-lakierniczych pokryte nalotem

korozyjnym. Skrzynia ładunkowa; - obramowania i poszycia ścian otwieranych i ściany przedniej - powgniatane z ubytkami powłok lakierniczych pokryte korozją, - podłoga oraz blachy ścian

skrzyni ładunkowej po stronie wewnętrznej całościowo skorodowane, mocowania zawiasów

ścian otwieranych skrzyni ładunkowej - nadmierne luzy, miejscowo skorodowane. Obramowanie podłogi w raz poszyciem - pogięte widoczne ślady prac naprawczych spawalniczo-lakierniczych. Ściana przednia - pogięta, miejscowo skorodowana.